

Администрация Дубовоовражного сельского поселения

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# № 18

от 01.03.2018г.

Об определении форм участия граждан  
в обеспечении первичных мер пожарной  
безопасности, в том числе в деятельности  
добровольной пожарной охраны

Во исполнения статей 19. 34 Федерального закона от 21.12.1994 года. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях усиления пожарно-профилактической работы в жилом секторе, предотвращения гибели людей на пожарах.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного  
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам на территории  
Дубовоовражного сельского поселения (приложение №1), перечень первичных  
средств пожаротушения для индивидуальных жилых ломов (приложение № 2).

2. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной  
безопасности (приложение № 3).

3. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в жилых ломах  
(приложение № 4).

4. Данное постановление разместить на официальном сайте Дубовоовражного сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Дубовоовражного сельского поселения.

Глава Дубовоовражного

сельского поселения А.Я.Лунев

Приложение № 1

к постановлению

№ 18 от 01.03.2018г.

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного

инвентаря для помещений и строений

Дубовоовражного сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| 1 | Квартиры, комнаты в общежитиях | Огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2л. из расчета 1ед. на 100кв.м общей площади помещений;  Асбестовое покрывало размером 1х1м, 1ед. на квартиру (комнату) | собственник или наниматель жилья приобретает и несет ответственность за содержание |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | для внутренних жилых помещений - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2л. из расчета 1ед. на 100кв.м общей площади помещений;  емкости с водой объемом не менее 200л., 2ведра;  немеханизированный пожарный инструмент (лом, багор, крюк с деревянной рукояткой, лопаты совковая и штыковая) | домовладельцы приобретают и несут ответственность за содержание |
| 3 | Дачные и садовые дома | для внутренних жилых помещений - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2л. из расчета 1ед. на 100кв.м общей площади помещений;  емкости с водой объемом не менее 200л., 2ведра;  немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянными рукоятками, лопаты совковые и штыковые, вилы тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком и др.) | приобретение за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных и садоводческих кооперативов, раскрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется старостами улиц, председателями кооперативов |
| 4 | Гаражи | огнетушители емкостью не менее 5л. (пенные, водные, порошковые, углекислотные ) – 1ед. на 1машино-место;  асбестовое покрывало размером не менее 1х1м – 1ед. на 1 помещение;  ящик с песком емкостью не менее0,5куб.м с совковой лопатой – 1ед. на 1помещение;  трос, буксирная тяга 1ед. на 1 автомобиль | приобретается за счет владельцев |
| 5 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | огнетушители емкостью не менее 2л. (пенные, водные, порошковые, углекислотные ) – 1ед. на 50кв.м. защищаемой площади | приобретается за счет владельцев |
| 6 | Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. | приобретается за счет владельцев |

Примечания:

1. Огнетушители должны размешаться на видных удобных для доступа местах на  
высоте не менее 1.5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметичных тубах.

3. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.

Приложение № 2

к постановлению

№ 18 от 01.03.2018г.

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных  
жилых домов, расположенных на территории  
Дубовоовражного сельского поселения

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не  
менее 0.2 куб.м и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0.5, 1 или 3  
куб.м (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должны быть исправные огнетушители, которые содержится согласно требованиям, указанным в паспорте на изделие. Выбор типа (пенный, водный, порошковый, углекислотный) и количества огнетушителей определяется в соответствии с Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.

4. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь один пожарный шит в  
следующей комплектации: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

Приложение № 3

к постановлению

№ 18 от 01.03.2018г.

ФОРМЫ

участия граждан и обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Граждане должны иметь право на защиту их жизни, здоровья и имущества в  
случае пожара, а также возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке,  
установленном действующим законодательством, участвовать в установлении  
причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу.

Граждане должны получать информацию по вопросам пожарной безопасности,  
в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений  
пожарной охраны, участвовать в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в  
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  
проводится по следующим направлениям:

1. Соблюдение требований первичных мер пожарной безопасности.

2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности  
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь  
в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными  
соответствующими органами местного самоуправления.

3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, в  
соответствии со схемой оповещения о пожаре.

4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению  
людей, имущества и тушению пожаров.

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования  
должностных лиц государственного пожарного надзора.

7. Представлять в порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора  
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных,  
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за  
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

8. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной  
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их  
использования не по назначению.

9. Проводить противопожарную пропаганду.

10. Участвовать непосредственно на добровольной основе (без заключения  
трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по  
предупреждению и (или)тушению пожаров.

11. Нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности  
для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

Приложение № 4

к постановлению

№ 18 от 01.03.2018г.  
ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в жилых домах  
на территории Дубовоовражного сельского поселения

В целях соблюдения, требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным  
законом « О пожарной безопасности» предлагается выполнять следующие мероприятия:

1. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные и газовые приборы,  
топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы.

2. Не устанавливайте электронагревательные приборы поблизости сгораемых материалов  
и предметов.

3. Уходя из дома, отключайте от сети электрические бытовые приборы (за исключением  
холодильника)

4. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте  
несгораемые подставки.

5. Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им надзор за газовыми и  
электрическими приборами, топящимися печами, керосинками, керогазами, примусами.

6. Не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного  
изготовления (скрутки проволоки: «жучки» и г. п.)

7. Прячьте спички в недоступные для детей места.

8. Будьте осторожны при пользовании предметами бытовой химии, не разогревайте  
мастики и лаки на открытом огне.

9. Не стирайте одежду и не мойте полы бензином и другими легковоспламеняющимися  
жидкостями.

10. Содержите в исправном состоянии электрические сети приборы, печи и газовое  
оборудование.

11. Не допускайте курения в постели, особенно лиц в нетрезвом состоянии.

12. Не загромождайте мебелью и другим домашним имуществом балконы и лоджии,

лестничные марши и площадки.

13. Не закрывайте наглухо люки на балконах и лоджиях, предназначенные для перехода  
в смежные секции или выхода на эвакуационные лестницы с этажа на этаж.

14. Не остекляйте балконы и лоджии, в которых имеются наружные металлические  
лестницы или переходы в смежную секцию.

15. Не срезайте имеющиеся на балконах или лоджиях квартир металлические наружные  
лестницы.

16. Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и  
дымоходы.

17. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите перед  
началом отопительного сезона и через каждые два месяца в течение всего  
отопительного сезона.

18. Около печи должен быть прибит металлический предтопочный лист размером не  
менее 50x70 см.

19. Запрещается сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и подле  
них.

20. Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся  
жидкости.

21. Запрещается курение и применение открытого огня во время ремонтных работ с  
использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков и красок.